**中通客车股份有限公司轻客分公司**

**2025年轻客新厂区餐厨设备采购**

**招标文件**

**（招标编号：ZTZB2025-0517-01）**

**项目名称：2025年轻客新厂区餐厨设备采购**

**采购单位：中通客车股份有限公司轻客分公司**

**日 期: 2025年5月17日**

**编 制：中通客车工艺研究院**

第一章　投　标　须　知

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内　　容** | **要 求** |
| 1 | 项目名称 | 2025年轻客餐厅设备采购招标 |
| 2 | 采购单位 | 中通客车股份有限公司轻客分公司 |
| 3 | 招 标 人 | 中通客车股份有限公司 |
| 4 | 资格审查 | 资格后审 |
| 5 | 供货安装周期 | 接到甲方发货通知后30日历天 |
| 6 | 投标有效期 | 90天（日历天） |
| 7 | 付款方式 | 1. 签订合同后，餐厅建设达到餐厨设备安装条件一月前甲方向乙方预付30%； 2. 乙方运送餐厨设备至需方现场并经双方现场验收合格后，供方开具合同总额60%增值税专用发票（按投标时注明税率）后一月内需方向供方支付合同总额30%的合同款；   3、供方安装调试设备完毕，需方试运行3个月后验收合格，出具验收合格报告书，并由供方开具剩余价款的增值税专用发票（税率13%）后，需方向供方支付合同金额的30%；  4、余款作为质保金，在质保期到并且设备不存在质量问题时支付，质保期一年，自最终验收合格之日起计算。  5、付款接受银行电子承兑汇票。 |
| 8 | 资质要求 | 1. 投标企业须在中国工商行政管理机关注册登记并取得营业执照，具有独立的法人资格；营业执照包含本次招标项目相应的经营范围，营业执照经年审合格且在有效期内；   2.投标企业需要提供以下资料：  2.1经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告并加盖公章，无法提供审计报告的提供近三年财务报表并加盖公章；  2.2企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银 行信用代码证+征信报告）；  2.3年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图， 需加盖公章）；  2.4企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）  3.投标企业应同时具备以下资质：  3.1投标设备生产企业具备质量、环境、职业健康管理体系认证；  3.2近三年在国内应具有厨房设备的实际销售业绩且三年平均营业额不低于100万元，并有相应的证明文件及用户反馈意见； 4.投标企业具有健全的质量保证和完善的售后服务体系，并有良好的技术储备和较强的售后服务能力。  5.法律、行政法规规定的其他条件。  6.在“国家企业信用信息公示系统”平台中，无行政处罚及失信记录等信息；  7.无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；  8.没有被集团公司列入黑名单；  9.未被法院列为失信被执行人 |
| 9 | 时间地点 | **招标地点：中通客车股份有限公司科技楼302会议室**  **招标时间：2025年6月2日**上午9点00分 网络电子投标，投标邮箱ztkcgyyjy@sina.com  9：00 投标单位投递标书  9：20 评委审阅标书  10：00 竞标报价  11：00 评标、定标  具体时间节点安排根据现场招标进度进行调整。 |
| 10 | 联系方式 | 招标咨询：刘国斌 电话： 0635-8322009  传真：  技术咨询：刘广治 电话：18606355011 |
| 11 | 投标报价一览表 | 严禁更改报价表格式及顺序，并且需要完整填写所要求的内容，内容填写不完整视为不合格可视为无效投标。 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金5000元  注：投标保证金交纳截至日期为2025年5月29日上午10:00（以资金到账时间为准） |
| 13 | 账号 | 开户名称：中通客车股份有限公司  开户行：聊城市工行振兴路支行  帐 号：1611002309022106210  税 号：91370000163080447D  友情提示：  1. 银行在法定节假日不办理公对公账户电汇或转账业务，请提前办理。  2. 未按规定交纳保证金（包括交纳金额不足，交纳形式或交纳时间不符），将被视为自动弃标。 |
| 14 | 投标文件数量 | 电子标书文件1份（含报价） |
| 15 | 其它说明 | 1.餐厨设备预计2026年二季度具备供货安装条件，中标单位需要在合同签订后15天内提供餐厨设备布置图（详细标明设备尺寸规格及间距等布置数据、燃气、电源需求及油烟排放管道要求等）；  2.营业执照、资质证书等原件证书复印件，并且加盖公章有效；  3.投标单位概况、授权委托书盖章有效；  4.投标单位报价单盖章有效；  5.对投标所需资料打包，于2025年6月2日上午9：00前发到我公司招标专用邮箱**ztkcgyyjy@sina.com；**  6.中标单位中标7个工作日内与公司签订合同，甲乙双方签字盖章后生效。  7.中标单位投标保证金转为合同履约保证金。  8.未中标单位投标保证金30日无息退还。  9.投标设备需要采用国内知名品牌，优先选择美的、海尔、澳柯玛、格力品牌，并确保投标设备均为一级能效产品。 |

**一、总 则**

**1、 项目说明：**

1.1 投标依据：招标文件、及中通客车提出的其它要求。

1.2 投标人应按招标文件要求的时间投递标书并参与招标活动。

**2、 投标人资质与合格条件的要求：**

2.1 投标人资质见投标须知表及技术要求相关。

2.2 投标人必须具有独立法人资格和相应资质，见投标须知表。

2.3 具有被授予合同的资格，投标人应提供符合招标人要求的资格文件，以证明其符合招标文件所要求的资格和具有履行合同的能力；标书中应包含营业执照、资质证书等原件证书复印件，并且加盖公章有效；评标委员会仅根据各投标单位现场提供的资料确认其资格,不接受任何其他形式的补充说明,各投标单位为自行提供的资料负完全责任。

**3、投标费用**

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

**二、 招标文件**

**4、招标文件的组成**

4.1 本项目的招标文件包括下列文件：

第一章 投标须知

第二章 合同文件格式及条款

第三章 投标文件投标函部分格式

第四章 投标文件商务部分格式

第五章 优势描述

4.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同文件格式及条款，如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效投标文件。

**5、招标文件的解释**

投标人在获得招标文件后，若有问题需要澄清，请于投标前提出，招标方将予以解答。

**三、 投标报价及付款方式**

**6、投标报价及付款方式**

6.1投标报价按照报价明细表要求进行报价，严禁更改报价顺序。

6.2付款方式：详见投标须知表

**四、 投标文件的编制**

**7、投标文件的语言及文字**

投标文件及投标人与招标人之间凡与投标有关的来往通知、函件和文件，以及业务洽商等均使用简体中文。

**8、投标文件的组成**

8.1投标文件由**资质文件**、**商务报价、技术方案三**部分组成。

8.2**资质文件**主要包括下列内容：

8.2.1投标单位概况表**（详见第三章要求）**

8.2.2法定代表人身份证明书**（详见第三章要求）**

8.2.3授权委托书**（详见第三章要求）**

8.2.4营业执照、资质证书等原件证书复印件，并且加盖公章有效

8.3**商务报价**主要包括下列内容

8.3.1投标单位报价说明**（详见第四章要求）**

8.3.2投标报价明细表**（详见第四章要求）**

8.3.3投标单位概况表**（详见第四章要求）**

**8.4技术方案**

8.4.1依据要求制定详细的技术方案

**9、投标有效期**

投标文件在须知表规定的投标截止日期内有效。

**10、保证金**

10.1 投标人应提供不少于投标须知表规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的组成部分。

10.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为投标人不响应招标而拒绝。

10.3 未中标单位投标保证金60日无息退还。

**五、投标文件的递交**

**11、投标文件的提交**

11.1 投标人按本投标须知表的规定，编制一份投标文件“正本”和投标须知表所述份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本不一致之处，以正本为准。

11.2 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并加盖法人单位公章和法定代表人（或代理人）印鉴。

11.3 全套投标文件应无涂改和行间插字,除非这些删改是因为招标文件的修改而发生的，或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应加盖法人单位公章和法定代表人（或代理人）印鉴。

**六、评标**

**12、评标**

**12.1 评标过程及内容的保密：**

12.1.1 标书投递后，直到宣布中标单位为止，凡属于审查、报价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

12.1.2 在投标文件的审查、澄清、评价以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会或评标领导小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

**12.2 评标的基本标准和方法**

12.2.1 采用最低价中标。

12.2.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求的，可以否决所有投标，招标人将重新招标。

12.2.3资质标、技术标和商务标分开密封，技术标与商务标同时投标，分开开标：先开技术标，按照标书中规定的详细技术配置对比表进行技术评标，在满足技术要求的前提下（含技术澄清），经专家组讨论通过后，再开商务标。

12.2.4商务报价轮次不定，根据现场情况待定。

**12.3在招标中，出现下列情形之一的，由评标委员会按不响应招标文件或无效投标处理：**

12.3.1投标单位不符合招标要求的；

12.3.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

12.3.3符合要求的投标单位不足三家时，招标单位有权取消招标活动，招标人将重新招标。

12.3.1样品不满足招标文件规定的；

12.3.2无投标方盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

12.3.3未按规定格式密封或填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；

12.3.4投标方递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

12.3.5投标方名称或组织结构与资格审查不一致的；

12.3.6不同投标方的投标文件内容存在非正常一致的；

12.3.7不同投标方的投标文件相互混装的；

12.3.8不同投标方委托同一人投标的；

12.3.9不同投标方使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；

12.3.10不响应招标文件供货时间、质量要求、质保期等实质性内容的；

12.3.11 提供虚假材料谋取中标的；

12.3.12其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

**12.4中标人瑕疵滞后发现的处理原则**：

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

**12.5**若投标方综合评审得分相同则优先看商务报价，商务报价低的排列在前；若商务报价也相同，则由专家组投票决定排列顺序。

**12.6定标原则**

**满足投标资质及招标文件技术要求的前提下合理最低价中标。**

**13、投标文件的澄清**

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评委可以根据实际情况要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的答复，应以书面形式进行。

**14、 错误的修正**

14.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

14.1.1如果大写金额与小写金额不符，则以大写金额为准；

14.1.2当单价与数量的乘积与总价之间不一致时，以标出的单价乘以数量为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

14.2按上述修改错误的方法，调整投标书的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

**15、投标文件的评价与比较**

15.1 通过对投标人的投标报价、供货周期、质量标准、优惠条件、社会信誉及以往业绩等综合评价。招标人不保证价格最低者中标。

**七、授予合同**

**16、中标**

中标结果现场宣布的不再另行通知，其它情况则以邮件或电话的形式通知投标单位招标结果。

**17、合同协议书的签署**

中标单位应于宣布中标之日起7个工作日之内与我公司签订相关的协议及合同，如因为中标方不能按要求及时签订相关协议及合同的没收其投标保证金。

**第二章 合同文件格式及技术要求**

**详见合同文本和技术要求附件**

**第三章 投标文件投标函部分格式**

**一、法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 身份证号码：

性 别： 年 龄： 职 务：

系 的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖章）

日 期： 年 月 日

**二、授权委托书**

本授权委托书声明：

我 系 的法定代表人，现授权委托

的 参加贵单位的 项目招投标活动。

该委托书从投标时起至合同生效时止，该同志代表我单位全权处理本次投

标活动中与贵单位的联系，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

|  |
| --- |
| 法人授权代理人身份证复印件 |

代理人：（签字） 性别： 年龄： 身份证号码： 职务：

投标单位： （盖章） 法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月

**三、投 标 函**

致：

l、根据已收到贵方的招标编号为 的 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经研究招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，我方愿以 （币种、金额、单位） 、 （小写） 的投标报价并按招标文件的条件要求响应招标文件，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部投标文件，包括答疑、修改文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的时间周期 日历天内完成并按时按要求标的物至贵方。

4、我方同意所递交的投标文件在招标文件中规定的投标有效期内有效，在此期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标结果和本投标文件将构成约束我们双方的合同文件的组成部分.

6、我方将与本投标函一起，提交（币种、金额、单位） 的投标保证金作为投标担保。

投 标 人： （盖 章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人： （签字或盖章）

邮政编码： 电话： 传真：

日期： 年 月 日

四、投标单位概况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册名称 |  | | 企业注册  地 址 |  | | |
| 主 管 部 门 |  | | 经营范围 |  | | |
| 企业资质等级 |  | | 经营方式 |  | | |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  | 批准文号 | |  |
| 企业性质 |  | 企业法定  代表人 |  | 注册资金  （万元） | |  |
| 电 话 |  | 开户银行  及帐号 |  |  | | |
| 传真 |  |  |  |  | | |
| 职 工 概 况 | 职工总 数 |  | 其中：技术人员数 | |  | |
| 高级工程师 |  | 工程师 | |  | |
| 助理工程师 |  | 技术员 | |  | |
| 单位行政和技术负责人 | | | | | |
| 姓 名 | 职务及职称 | 年 龄 | 专 业 | | |
|  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | | |
| 单位概况：  单 位：（盖章）  法定代表人：（签字、盖章） | | | | | | |

**第四章 投标文件商务部分格式**

**一、投标报价说明**

1、本报价依据本投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、本明细报价中没有填写的项目的费用，视为已包括在其他项目之中。

3、本报价的币种为 人民币 。

4、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

5、投标报价应包含所有税金、运费、安装调试等所有费用。

**二、投标报价一览表**

投标人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 招标编号:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **品牌型号** | **含税单价/元** | **含税金额/元** | **详细参数要求** |
| 1 | 排油烟系统 | 6000\*1500\*500 | 套 | 2 |  |  |  | （采用304不锈钢板） 1、 油烟吸收率大于95%。 2、 罩体全部由不锈钢制成，所有联结处为防水、防蒸汽、防油烟。风罩嵌入吊顶内，嵌入深度不少于100MM。 3、 罩体用厚度1.2㎜的不锈钢板制造。 4、 照明设备是防溅，防水、内凹型的，照度600lux，采用节能芝光管灯，统一的电力接口。 5、 风罩竖板带有一体环绕的自排装置，排放槽易于清洗油烟、蒸汽，排放 6、所有的零件应易于清洗。 7、排烟管道采用镀锌板制作板厚1.0mm。 8、380V/11.5KW 9、达到国家环保要求  10、一级能效 |
| 2 | 大锅灶 | 1200\*1300\*800  220或380V/0.6KW | 套 | 3 |  |  |  | 带配套铸铁锅1口 1、炉体主架采用40×40×4㎜国标角钢焊接，并涂防锈漆。炉脚采用2"无缝不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重子弹脚。 2、炒炉前板和围板用1.0㎜厚201不锈钢板,固定使用不锈钢螺丝。炒炉后面设有450㎜以上高,1.0㎜厚201不锈钢背板。 3、炒炉面板采用1.2㎜厚201不锈钢板；1.0㎜不锈钢水围；台面下有3.0㎜厚的冷轧钢板做承托,内垫25㎜保温棉隔热。台面向前倾斜,前面有集水槽,并配有过滤篦子集水槽有50㎜直径排水接口。 4、炉膛采用A3S2 .5㎜冷轧钢板，用耐火材料隔离,保证隔热。 5、采用优质节能低噪音炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 6、采用风气联动同步操作，其中风管和水管均采用国标镀锌水管，燃气管道为国标无缝气管并做严格的防腐、防锈处理；  7.提供国家强制3C证书 ； |
| 3 | 小锅灶 | 1000\*900\*800  220或380V/0.3KW | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 天然气汤锅 | 500升摇摆汤锅 | 个 | 1 |  |  |  | 内外均采用食品级304不锈钢板材质，每层厚度4mm，骨架为5mm厚不锈钢板；可倾式锅体。 电子打火，熄火保护，点火预警；火焰温度随意调节。全负荷状态，烧开水时间≤60分钟 |
| 5 | 烤箱（3灶） | 1230\*820\*1650 | 台 | 1 |  |  |  | 三层六盘； 1、功率：380V/19.7KW及以上； 2、采用不锈钢外壳、可视玻璃门、高效能电热系统，微电脑数字温度控制器、易操作。  3、一级能效 |
| 6 | 蒸箱 | 1300\*550\*1600 | 台 | 5 |  |  |  | 1. 采用优质304不锈钢制作，整体发泡保温，柜箱配蒸汽释放减压装置，水胆用0.8mm厚不锈钢板。自动补水、溢流安全装置； 2、优质防锈板封底，隔热保温；高密度整体发泡；耐高温硅胶条；箱体螺母压铆工艺；内胆底，喷涂防腐工艺； 3、加装负压防损装置；304不锈钢加热管，不锈钢固定卡； 4、蒸饭能力：可同时蒸饭（馍） ≧24盘，定时、定温、防干烧。 5、380v/24kw   6、一级能效 |
| 7 | 压面机 | 1310\*610\*1200 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质不锈钢，压面厚度：1-20mm，机器自身带有防漏电保护电。压380v，功率：2.2KW及以上。 性能：揉压各种酥，韧性面团及各种面皮，一级能效 |
| 8 | 和面机 | 885\*460\*830 | 台 | 1 |  |  |  | 和面量：面粉50kg/次，和面缸采用不锈钢缸体。铜芯电机，电压380v，功率：2.2KW及以上，一级能效。 |
| 9 | 馒头机 | 3.8kw/380V | 台 | 1 |  |  |  | 主体采用不锈钢制作，噪音低、运转平稳，安全防护设施齐全，优质对辊式产品，铜包电机，生产能力：要求6个头，每分钟65个馒头，馒头标准定量：X=5、6、7、8、10个/500克干面粉（面团中面、水比例推荐1:0.4—1:0.45），对辊式。一级能效 |
| 10 | 绞肉机 | 700\*500\*700 | 台 | 1 |  |  |  | 304不锈钢外壳，切肉绞馅功能与一体，适用于肉类切片、切丝、绞馅。大尺寸入料口，保护档圈可单独取下，刀套组必须能够拆下单独清洗。 1、220V/1KW。工作效率 :400kg/h（片）、 200KG/h（丝）、100KG/h(绞肉）。 切肉厚度 4mm(或定制 2.5-15mm 刀距）。 2、防水等级：IPX1  3、一级能效 |
| 11 | 消毒柜 | 1300\*700\*1950 | 台 | 3 |  |  |  | 采用304 不锈钢制作。箱体主框架用1.2mm厚不锈钢板制作高温循环机。 1、220V/4KW.，采用12V微电脑控制，加热器采用201无缝钢管，所有电源导柱均用不锈钢螺丝灌注，内置风道采用1.2mm不锈钢板制作，配高温风机，电控系统采用正泰品牌。 2、远红外线 110℃以上高温消毒，消毒时间；≧30分钟。 3、消毒柜符合GB17988-2008《食品消毒柜安全和卫生要求》，符合二星检测标准，对大肠杆菌的杀灭对数值＞3、对脊髓灰质炎病毒的杀灭对数值＞4。  4、一级能效 |
| 12 | 商用开水机 | 100L/h 底座、三级过滤 | 台 | 1 |  |  |  | 全密封不锈钢水箱，防蒸汽外泄，按键显示屏，含有定时开关功能，节能降耗；全自动控制及缺水保护装置，控量进水，防止生熟水混合；内胆食品级201不锈钢制作。 电压：380V，功率：6KW及以上。一级能效 |
| 13 | 恒温冰箱 | 1800\*780\*850 | 台 | 2 |  |  |  | 1. 箱体采用优质不锈钢材质，厚度0.6mm：内外不锈钢板；柜脚采用子弹 脚类型。 2、使用 R134a制冷剂，高压微孔发泡；使用铜管蒸发器。 3、 智能温度控制器，数字显示。 电压：220v0.6KW 温度范围：-5°C〜+5°C   4、一级能效 |
| 14 | 冰箱 | 1200\*700\*1950 | 台 | 5 |  |  |  | 优质不锈钢板制作， 温度设定范围：冷冻-18～-10℃，冷藏 0℃～10℃，采用环保冷媒 R404A，全封闭型、恒温控制，发泡材料使用环茂烷。制冷效果均匀稳定。  国产优质压缩机，纯铜盘管，采用不锈钢板内胆，外壳厚 1.5mm。冰箱柜体内无中柱。  功率：220V/0.6KW。  一级能效 |
| 15 | 立式中央空调 | 三相380V 10P | 台 | 4 |  |  |  | 制冷量≥26KW,制热量＞28KW，循环风量≥4000m³/h，二级及以上能效，噪音≤62db（A） |
| 16 | 餐车 | 500\*800\*800  220V/2KW | 台 | 8 |  |  |  | （304不锈钢板） 1、采用1.2mm不锈钢板制作。 2、配有四个灵活的自由转向活动脚轮，两个带有锁紧装置。 3、脚轮直径：125㎜，脚轮材料：耐磨、耐油、塑料材料，安装滚动轴承。  4、一级能效 |
| 17 | 商用破壁机 | 容量≥6L | 台 | 1 |  |  |  | 1、电压220V 功率≥2.2KW，容量≥6L 2、速度调节：2档以上； 3、定时功能，六叶刀片  4、一级能效 |
| 18 | 商用电饼铛 | 锅盘内径≥52cm，下锅深度≥4cm； | 台 | 1 |  |  |  | 1、电压220V，功率≥5KW，带智能定时器， 2、锅盘内径≥52cm，下锅深度≥4cm； 3、温控范围：常温0~300°C； 4、不锈钢材质，商用立式款  5、一级能效 |
| 19 | 立式油炸锅 | 单缸≥50L | 台 | 1 |  |  |  | 1、电压220V，功率≥6.8KW，数显温度调节 2、温控范围：常温60~200°C； 3、不锈钢材质，单缸≥50L, 4、加热管可后翻，有防焦功能  5、一级能效 |
| 20 | 商用电子秤 | 称重≥150公斤，不锈钢盘面不小于30\*40cm | 台 | 2 |  |  |  | 1、称重≥150公斤，不锈钢盘面不小于30\*40cm. 2、不锈钢表头+钢按键，液晶显示，绿底黑字 3、具有防冻防抖功能； |
| 21 | 不锈钢杯绞肉机 | 容量≥5升，挡位≥3个 | 台 | 1 |  |  |  | 1、电压220V，功率≥500W，容量≥5升，挡位≥3个。 2、不锈钢材质，共5套六叶刀具  3、一级能效 |
| 总合计（人民币/元，含 % 增值税）：  小写：  大写: | | | | | | | | |
| 付款是否响应招标文件： ，项目周期： ，售后服务响应时间（小时）： | | | | | | | | |
| 服务承诺： | | | | | | | | |

投标人（盖章）： 法定代表人或授权代表签字：

**第五章 优势描述部分**

投标单位如对招标文件有疑问，请及时联系；必要时要补充提交书面资料