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[bookmark: _Toc47976595][bookmark: _Toc216428601]第一部分  投标人须知
[bookmark: _Toc47976596]项目介绍
1. 项目名称：汽车研究总院电子模拟台架项目
2. 项目编号：ZBGL2026070055
3. [bookmark: _Toc47112482]招标形式：公开招标
4. 项目概况： 计划采购5套手动型电子模拟台架，用于整车电子控制单元产品的开发，在测试过程中模拟被控对象中各种传感器的信号，测试各执行器的输出。该模拟台架采用电子电路模拟方案，通过手动调节方式以开环控制模式模拟发动机与整车运行工况；借助LCD实时显示各传感器输入状态，通过LED展示被控执行器工作状态，从而实现ECU运行状态的直观观测，可完成电控单元ECU软硬件的系统性手动测试。
5. 报价：
(1) 本项目的所有报价均以人民币填报。投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额。
注：投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。
6. 资金来源：企业自筹，已落实。
7. 招标人信息：
招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司 
招标人地址：济南市高新区华奥路777号 
商务联系人：宁蕾
邮箱：ninglei@sinotruk.com
技术联系人：徐国强
电话：13280009120
邮箱：xuguoqiang@sinotruk.com
[bookmark: _Toc47976598]合格的投标人
1. 拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于100万人民币（或等值其他货币）；对于外资企业，注册资金不少于15万欧元；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。
2. 拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）；
3. 拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；
4. 拟投标人在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；
5. 拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；
6. 拟投标人2023年1月1日至今经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）；
7. 拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；
8. 拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；
9. 拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；
10. 拟投标人最近半年纳税正常；
11. 拟投标人信用证明材料（征信中心出具的信用报告）未显示异常；
12. 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
13. 本项目不允许代理投标，不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。
14. 投标方应提供招标产品近三年的用户清单和业绩，同时要求设备供应商具有对所提供系统五年以上的制造经验，提供设备应有良好的汽车行业销售业绩和使用信誉；
招标文件的领取、答疑、应标及投标报名
1. 发标时间：2026年7月3日；
2. 投标报名
(1) 应标截止时间：2026年7月10日17:00:00（北京时间）；
(2) 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。具体流程如下：
①系统注册与信息维护
· 首次注册供应商：请根据《SRM非生产供应商注册手册》（附件9）完成平台账号注册。
· 已注册供应商：请登录系统核对系统中2022-2024年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请参照《SRM非生产供应商注册手册》（附件9）及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。
②应标流程
注册及财务数据维护完成后，参照《SRM系统供应商用户手册》（附件10）登录平台，进入“供应商应标”模块，选择对应项目点击“应标”，并按照“应标文件的编制”要求准备资料并上传。资质审查通过后，视为报名成功。
如资质文件被退回，请按审核意见修改后重新上传。请注意：应标截止时间后将无法再次上传或修改应标文件。
注：请务必在应标截止时间前完成注册、财务数据变更及应标操作，注册审核需2-4日，财务数据变更审核需1-2日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。
(3) 应标文件的编制
拟投标人须准备以下材料的盖章电子扫描件，并在应标时作为三个独立的PDF格式文件上传至“中国重汽e采通”平台，文件均以“公司简称+文件名称”格式命名：
① 供方资质：按照第一章“投标文件的编制”资质文件中的1.1.1-1.1.9准备资料，须附目录，并在首页清晰列出公司名称、联系人、电话及邮箱；
② 企业简介；
③ 项目业绩：按照第一章“投标文件的编制”资质文件中的1.1.10、1.1.11准备资料。
3. 招标文件获取
(1) 获取时间：报名成功后；
(2) 获取方式：报名成功后，可登录“中国重汽e采通”平台，在“供应商投标”模块下载招标文件。
4. 疑问提交
(1) 提交截止时间：2026年7月13日12:00:00（北京时间）；
(2) 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。
5. 答疑、澄清和修改文件的获取
(1) 获取时间：2026年7月13日17:00前；
(2) 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。
投标文件编制
1. 投标文件的组成
本项目投标文件为盖章扫描电子版投标文件。投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》和《投标文件（商务标）》文件组成，共计3个文件。所有文件应按“公司简称+文件名称”格式命名，并编制目录。
1.1. 资质文件 
1.1.1. 营业执照副本原件或复印件（需加盖公章）；
1.1.2. 法定代表人授权书（附件1）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明（需加盖公章）；
1.1.3. 拟投标人2023年1月1日至今经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）；
1.1.4. 拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；
1.1.5. 企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；
1.1.6. 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
1.1.7. 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
1.1.8. 投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明（附投标当日系统内相关截图）；
1.1.9. 保密承诺函（附件2，需盖章）；
1.1.10. 2022年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；
1.1.11. 拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况的声明；
1.1.12. 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。
· 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。
1.2. 技术标
1.2.1. 技术规格偏离表（附件4），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；
1.2.2. 近三年同类项目业绩一览表（附件3）及有效合同复印件，若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；
1.2.3. 供货期及保证措施；
1.2.4. 产品的技术服务和售后服务内容及措施；
1.2.5. 交货进度及计划；
1.2.6. 投标产品技术支持材料；
1.2.7. 设备质量承诺函（附件5）；
1.2.8. 投标人需提交的其它资料。
1.3. 商务标
1.3.1. 开标一览表（附件6）；
1.3.2. 商务条款偏离表（附件7）
1.3.3. 分项报价表（附件8）；
2. 投标文件的投递
2.1. 投标方式
在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、商务标书），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸质版投标文件，一律视为无效投标。
2.2. 投标文件递交截止时间：2026年7月17日17:00:00（北京时间）
[bookmark: _Toc47976601]投标保证金收取、缴纳有效期及罚没
1. 投标保证金的缴纳
1.1. 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账
· 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。
· 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。
1.2. 投标保证金的金额：人民币5000元
账户名称：中国重汽集团济南动力有限公司 
银行账号：376010100101373547 
开户银行：兴业银行股份有限公司济南分行营业部 
联行号：309451013018
· 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。
转账时，请注意备注公司名称+项目名称+投标保证金，方便后期核对退款。
交纳保证金之后请发送报名邮件至邮箱：zhengjiahao@sinotruk.com。
投标邮件主题：某单位授权某代表参与投标某项目+授权代表电话。
报名提交资料：保证金回执
投标邮件正文：请务必在邮件正文中文字描述付款账户、付款账号、开户行名称、开户行行号、保证金金额、税号、注册时间，注册资金、法人代表（姓名）、公司地址。
未按照本要求提供信息，导致保证金退回困难等事宜，由投标单位承担。
1.3. 保证金缴纳截止时间：2026年7月10日17:00:00（北京时间）
2. 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后一个付款周期予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期原路返还（无息）。
3. 发生以下情况时，有权没收保证金：
3.1. 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
3.2. 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
3.3. 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
3.4. 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
3.5. 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
3.6. 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
3.7. 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
3.8. 采购文件规定的其他情形。
开评标
1. 开标时间和地点
1.1. 开标时间：2026年7月20日13:30:00（北京时间），若有变动另行通知。
1.2. 开标地点：济南市高新区龙奥北路688号 
1.3. 开标方式：线上/线下招标。因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。
2. [bookmark: _GoBack]评标
2.1.评标方法
本次招标采用合理最低价法进行评标。本着公平、公正、公开的原则，在满足招标人资格和技术要求的前提下。选取商务谈判后议定总价，最低者为本项目中标人，对未中标单位不做任何解释。
2.2评标流程：
投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.12准备资料，上传完毕后，等待审核；
通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标），没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，进入技术标评审；
· 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；技术标得分≥60分且通过资格审查的投标人进入商务评审，评审不合格的单位被淘汰；
参与竞标的投标方必须完全满足下述技术要求，并提供相应的证明材料，方可通过技术标评审；未满足任一技术要求或未能提供有效证明的，将无法通过最终的技术标：
a)	拟投标人至少拥有3年以上的的项目经验。需要提供该系统及设备的销售情况等相关证明。
b)	拟投标人必须在中国具备同类产品良好的本地化售后服务和技术支持；
满足技术标评标要求的投标方，将依据下述评分规则进行技术标评分，具体技术标评分标准见下表（满分100分）
	评价类型
	评审内容
	序号
	内   容
	标准分
	评分标准

	技术
100分
	业绩
	1
	设备制造商同类型项目业绩
	6
	投标人在近三年以来在中国与本标同类规格产品的业绩，以合同复印件加盖公章为准（须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）。
业绩最多者满分，第二名得5分，第三名得4分，第四名得3分，其余得2分。

	
	产品技术
	2
	设备制造商装备制造能力、生产设备、加工工艺、完善程度
	6
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。

	
	
	3
	产品方案技术先进、各系统完善、性能可靠，设备主要核心部件，具备自身技术优势
	50
	以下各项由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价打分。 
①定制系统方案已到达招标要求，设备主要核心部件，具备自身技术优势，打分0-16分。
②系统配置齐全，其精度、参数、技术水平、可靠性等优势明显，打分0-16分。
③操作灵活方便，系统开放程度高，打分0-10分。
④综合评价，打分0-8分。

	
	答疑
	4
	现场答疑
	8
	投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问，打分0-8分。

	
	技术偏离
	5
	技术偏离
	12
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，根据各投标人的核心产品的配置参数、技术偏离情况，在满足我司技术基本要求的前提下偏离，无偏离得满分12分，较大偏离每一项扣4分，一般偏离每一项扣2分，最低0分。

	
	售后服务
	6
	技术培训方案：对采购方人员的技术培训方案安排科学、合理、可行
	6
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。

	
	
	7
	投标人在中国有常驻的专业技术力量的维保机构并具有实施本项目维保的专业技术人员：
	6
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。

	
	
	8
	售后服务及时周到，有相应的服务承诺和具体的保证措施
	6
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。



· 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交；
注意：投标人均需在重汽e采通平台自主进行投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。 
· 中标人确定：进入商务评审的投标人中，投标价格得分最高者为中标人。
a、若出现投标价格得分并列时，比较技术部分得分，此分项得分高者排序在前；若技术部分得分仍相同，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。
b、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。
c、评标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况处理意见待招标工作小组确认后，再行评定。
本项目只产生一个中标人。1.1.1.投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。

废标及终止招标
1. 投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
1.1. 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
1.2. 投标人在报价有效期内撤回投标；
1.3. 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
1.4. 投标人以任何方式诋毁其他投标人；
1.5. 投标人串通投标；
1.6. 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
1.7. 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
1.8. 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
1.9. 有效投标不足三家；
1.10. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
1.11. 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
1.12. 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
1.13. 法律、法规规定的其他情况。
2. 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
2.1. 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
2.2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2.3. 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
2.4. [bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]因重大变故，采购任务取消的；
2.5. 招标人认为其他应终止招标的情形。
3. 中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
合同签订
1. 招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2. 中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3. 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4. 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。
5. 中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
6. 合同以双方最终签署的版本为准。
交货及付款
1. 交货期：自合同签定生效之日起，40个日历日之内交货至供货地点。接续10个日历日之内安装调试完毕，并投入使用。接续10个日历日之内完成终验收。
安装调试时间或终验收时间超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。
2. 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）
（1）设备全部到货经检验无问题后，中标人提交金额为合同价款30%的收据并提供合同价款30%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付；
（2）设备终验收合格后，中标人提交金额为合同价款60%的收据并提供合同价款60%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付；
（3）合同总价款的10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。质保期届满后支付。
*付款方式及付款比例不允许偏离。

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

[bookmark: _Toc47976607]

[bookmark: _Toc216428602]第二部分　技术标书
[bookmark: _Toc169605877]第一章  采购货物概况
第一节  使用环境
一、项目名称：电子模拟台架
二、建设地点：济南市高新区华奥路777号重汽科技大厦9楼
三、使用地点：济南
四、工作制度：全年工作300天、 一 班制、设备年时基数2400小时
五、使用地点区域自然环境：
1.海拔高度：4000m以下。
2.环境温度：室外极端最低温度-20℃、极端最高温度45℃，昼夜最大温差25℃。
3.相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%。
六、能源环境：
[bookmark: _Hlk195005990]1.电力：中国制式，供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%

第二节  采购货物概况
一、货物名称：电子模拟台架（详见下表）
二、货物数量：5套（详见下表）
三、分投分中：不允许
采购货物主要构成一览表：
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	电子模拟台架
	见第二章技术要求
	套
	5


备注：1.本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标人所列其它货物（或设备）和服务，请投标人认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。
2.本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。
3采购货物特别说明：招标人所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考，但要求投标人所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。
四、采购货物特别说明
招标人所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考，但要求投标人所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。


[bookmark: _Toc169605880][bookmark: _Toc169605881]第二章  技术要求
一、特别提示
    1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。
    2.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。
3.投标人认为所供货物必需由招标人配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。
4.投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。
    5.无论是否有技术偏离，投标人均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。
6.为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。
二、基本要求
1.投标人所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。
2.投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。
3.投标人应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。
4.投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。
5.投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。
6.投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。
7.投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。
8.投标人预验收时需提供进口设备、部件的报关清关资料。
9.投标人应提供设备的第三方检定校准报告，检定费用含在报价中。
三、技术要求
[bookmark: _Hlk47197611]1.总体技术要求
1）供应商必须提供每一组件的样本和详细的技术资料以及国内、国外用户清单。国内同行业的用户不得少于3家。
2）该系统在声品质客观分析算法及主观评价功能上具备先进性，应在汽车行业得到广泛认可；
[bookmark: OLE_LINK11]3）该系统须为进口设备且具有国际先进水平，通过ISO9001认证，所有数据采集及测试分析功能在同一软件平台上完成，以保证整个系统的兼容性、可靠性、可升级/扩展性及各试验室测试系统间的兼容性。
4）对于各投标方的技术响应，如招标方对具体条款存疑，招标方有权要求进行实测验证。投标方在参与本项目时需提前做好测试准备，一旦收到招标方提出要求，需在3日内于招标方指定地点完成现场验证，无法完成验证则判定不具备响应能力甚至判定虚假应标，对于技术标书提出的所有实质要求和条件未能做出响应、存有遗漏或重大偏离，应当予以否决。
2.硬件技术要求
2.1 电子模拟台架参数要求
电子模拟台架主要用于发动机及整车等电子控制单元产品的开发、测试过程中模拟被控对象中各传感器的信号，测试各执行器的输出。
电子模拟台架提供电控单元运行所需的部分传感器信号输入，包括数字开关信号、AD模拟信号、频率信号等；同时可通过信号输出板检测输出信号。所有操作在设备前面板执行。具有操作简单，易于移动测试。
1) 数字信号输出
总计7通道输出，支持3态输出；
开关次数≥100000次；
状态统一定义为：向上VB；中间NC；向下GND。
每个开关配置唯一指示灯指示工作状态，开关NC输出时指示灯灭，开关VB或GND输出时指示灯亮；
VB在电源市电输入时为24V，可以通过调节电压旋钮实现电压变化，且电压不受ECU内部电路的影响。
2) [bookmark: _Toc19865327][bookmark: _Toc95480309]电压型模拟信号输出
设备AD模拟信号输出用于模拟ECU的各位置、压力及温度传感器信号。
8通道，采用数字电位器旋钮控制调节，范围0~5V，分辨率1mV；
部分通道信号通过按钮或开关选择联动控制；
通道最大工作电流20mA。
3) 电阻型模拟信号输出
设备AD模拟信号输出用于模拟ECU的温度传感器、液位传感器以及手柄等信号。
8通道，采用数字电位器旋钮控制调节，范围0-65.5k9，精度小于等于1%，支持短路保护；
部分通道信号通过按钮或开关选择联动控制；
4) [bookmark: _Toc95480310][bookmark: _Toc19865328]频率信号输出
设备频率信号输出用于模拟ECU除发动机转速外的其他速度信号及特殊频率信号输入，具体参数如下：
8路通道，各信号单独控制输出无关联，每组信号同时输出磁电和霍尔两种信号；
输出信号控制采用数字电位器旋钮调节控制；频率可调，调节范围0~5KHz
通道工作电流20mA，短路保护设计。
5) 执行器驱动信号输出
 采用阻性、感性负载板实现对H桥、peak&hold 、高低边等驱动器负载功能模拟。电路带PTC自恢复保险，负载电感、电阻可根据客户要求定制。
控制器驱动方式：H桥、peak&hold、高边/低边驱动（PWM兼容ON/OFF）。
输入电压范围：0~+32V
输入阻抗：≥120K ohm
过压保护范围：≥36V
频率范围：0-10KHz
通道个数不低于8路
最大驱动电流：3A/通道
负载带过流保护
可以通过外置负载箱的方式增加通道数量
6) 通讯模块
 4路CAN ，1路RS232用于与上位机相连。对于新的正时信号需求，可通过图形化的参数配置上位机编辑正时信号，并通过设备参数设置RS232口下载到设备中，下次操作时即可直接选择。 
7) 面板液晶显示，实时显示电压、频率信号输出实时值。
8) 输出接口：
a） EDAC 90pin连接器
b） OBD 16pin连接器
9) [bookmark: _Toc95480312][bookmark: _Toc19865333]系统供电
    系统电源可以由市电供电。
当选择市电供电时，需接通市电插座，再按下后面板上的船型电源开关，此时系统使内部电源生效，通过电压调节旋钮调节电压大小至24V（面板显示当前电压数值），并把电流调节旋钮调节顺时针调到最大。 
10) 测试台架技术参数：
系统参数，
使用温度：0℃～+40℃； 存储温度：-20℃～+50℃；相对湿度：小于 90%；
工作电源：220V±15%单相，频率 50Hz±2%;
2.2 BOB信号连接箱要求
  在电控系统开发过程中，测试及验证是必不可少且重要的环节。通常情况下，测试及验证环节会占用整个开发流程较大的时间比例，信号转接箱（BOB）是将电信号引出到测试面板的一种转接设备。信号转接箱能够简化测试操作，缩短测试时间，顺利完成测试和诊断环境的搭建。BOB的连接方式是通过它将被测控制器接入到硬件在环测试环境中来，将信号从后面板相应通道引出，方便观察、记录与测量，并且可以对信号进行通、断路测试，对地、对电源短路等测试。
  BOB用于测试过程中的故障注入及外接负载等，参数和配置如下：
（1）零件表面光洁,无缺陷,装配牢固可靠,无松动现象；
（2）模拟台架全针脚BOB，插座孔径为2mm标准香蕉插座；
（3）BOB连接器选型要求与线束相同使用EDAC连接器；
（4）连接器端子镀金，插接方式可靠，禁止出现端子弯曲折断现象；
（5）面板分为三个区域，每个区域对应一个连接器和一个线束输入端。
（6）三个连接器为二个120PIN 和一个90PIN
（7）线径统一为0.75
（8）连接器端子需依据实际信号电流选择，压接线束线径依功能不同采用不同线径，范围包含0.35mm2～2.5mm2；
（9）箱体部分为1060铝材钣金折叠，烤漆颜色为白平光；
（10）连接器外部连接线预留长度为1200mm。
2.3 性能输出线及系统连接线要求
配套线用于电子模拟台架同被测控制器的信号连接，其参数要求：
1） 线束导线采用薄壁汽车导线，黑色软质尼龙编织网包装；
2） 其中CAN通讯线导线釆用单芯多股屏蔽导线；
3） 连接器端子镀金，插接方式可靠，禁止出现端子弯曲，折断现象；
4） 连接器端子需依据实际信号电流选择，压接线束线径依功能不同釆用不 同线径，范围包含0.35mm2~1mm2；
5）导线根据要求喷码；
6）连接器预留屏蔽点，用于线束部分屏蔽导线的屏蔽层接地需求。
2.4 安装培训
 1需在设备使用现场为技术人员、维修人员以及操作人员提供免费的理论、技术、操作与维修方面的培训和技术指导，并承接买方相关人员的技术咨询。
 2提供相应完善的培训计划，现场指导安装、调试不少于3天，提供完整的设备说明书、技术参数说明书等资料。
 3培训内容：演示、介绍设备/系统的各项功能，包括：设备的使用、操作、参数调整、维护保养、分析与故障排除、电器原理图及接口定义图讲解等内容；
4卖方对买方操作人员进行实际操作指导，并确保受培训人员熟练掌握全部操作；
5保证买方能够自行完成系统搭建、配置等全流程工作；
6培训后卖方对买方操作人员进行理论知识和实际操作考核，培训课程的讲义及考卷等资料应交由买方存档；

第三章  供货范围及供货方式

[bookmark: _Toc169605882]第一节  供货范围
一、供货范围（按照组成项目主要构成一览表的所有最小单元逐一列示，要涵盖培训等内容）
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电子模拟台架
	台
	5
	

	2
	BOB信号连接箱
	台
	1
	

	3
	系统连接线束
	根
	10
	

	4
	安装培训
	天
	3
	

	
	
	
	
	


（一）一般界定
1.包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。如货物端联接法兰外端面之内的、电气系统接口压线板（插座等）之内的设备、材料、联接螺栓、垫片等。
2.包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料、油料、控制软件及程序或指令等。
如果终验收完成后，投标人有需要收回的配件、附件、材料、油料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。
3.包括货物维护维修所必需的专用工具。
4.包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。
包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。
如投标人难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。
（二）供货范围边界界定
对于招标文件中无明确具体要求而投标方认为必须具备的其它货物，投标方必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。
二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围
1.备品备件、易损件和专用耗材是招标人为保证货物质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。
质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。
2.供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明。
三、技术资料供货范围
技术资料供货范围包括：
1.在合同签订后 20 个日历日内，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。
2.在预验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。
3.在终验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照），提供为保证货物后续正常运行所需的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。
4.在终验收前，提供确定的维修所需要且买方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。
5.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。
6.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。
7.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准货物还应当提供设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。
8.本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标人应各提供3套，其中2套为电子版光盘或U盘；每份技术文件应装有目录清单。
9.本条款所列要求，如招标人认为投标人提供的资料不能满足要求时，有权要求投标人免费补充或增加。
四、供货范围特别提示
[bookmark: _Toc169605883]如果投标人认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

第二节  供货方式
一、供货方式
完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计、制造、至交货地点的运输（含定点装卸）、安装、调试、买方安装地竣工验收服务、货物移交、约定培训等全流程范围。
二、供货地点：济南市高新区华奥路777号重汽科技大厦9楼。
三、供货时间
1.自合同签定生效之日起，40个日历日之内交货至供货地点。
2.接续10个日历日之内安装调试完毕。
3.接续10个日历日之内完成终验收。
安装调试时间或终验收时间超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。
四、包装
1.所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。
2.包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。
3.所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。
4.应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。
5.每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标人（或供货商）名称和制造日期等相关内容。
6.每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。
7.应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。
8.包装箱应连续编号，不应出现重复编号。
9.在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。
五、运输
1.应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。
2.同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。
3.一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制，特殊情况应予以说明。
4.在每批货物（或设备）发出后，应立即通知买方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。
5.货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜，或按照合同约定。


[bookmark: _Toc169605884]第四章  质保期及售后服务
一、质保期及质保要求
[bookmark: _Hlk215479306]1、全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起12个月，质保期内发现的（非人为及不可抗力导致的）质量与技术问题均由投标方负责及时维修或更换；质保期内软件免费升级；质保期内乙方应提供定期的预防性检修服务，确保设备的稳定运行。
2.★在质量保证期内，设备出现质量问题或技术故障的，乙方应提供及时、迅速、优质的服务，质保期内维修时间超20个工作日，乙方应提供备用设备以确保我方人员正常使用。
3.★质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。
4.★质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自动延长设备维修所耗费的时间。
5.使用方的设备发生故障时应及时详细地提供故障信息。乙方在接到有关故障信息后，8小时内作出响应，包括口述指导排除故障等措施；如不能排除故障，乙方人员应在 72小时内确定解决方案。检修过程中，乙方应提供详细的技术报告，说明故障原因、维修内容及解决方案，并确保设备修复后达到原厂技术标准。
二、技术及培训服务
1、应负责在买方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于7个工作日。
2、应免费提供一定数量的培训资料，进行2～3次免费的技术指导和培训。
3、应按要求免费积极协助和提供买方以及买方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。
4、若卖方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，卖方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为买方提供技术服务。
5、负责制定对买方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导买方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。
三、安装调试及验收服务
1、指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标方均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因卖方原因造成的延期，所发生的费用全部由卖方承担。
2、若卖方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为买方提供安装使用现场的指导与培训。
3、根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；买方将积极协助卖方达到货物的各项技术指标和性能要求。卖方在买方现场进行的货物的安装、调试和试运行，买方有权参与，卖方应无条件向买方提供现场记录和试运行数据及报告。
4、在卖方所提供货物需要得到买方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，卖方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。
5、卖方应当向买方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。
6、服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。
四、售后服务
1、卖方提供的货物涉及的所有售后服务均由卖方负责。如果发生问题并且收到通知，卖方应当在2小时内予以答复。
2、终验收合格后，质保期一年。在正常运行的情况下，系统出现故障，在接到通知后2小时以内予以答复，并在24小时以内派出服务人员，无偿维修；在质保期满后，投标方在接到通知后2小时以内予以答复，并在24小时以内派出服务人员。
3、卖方派往买方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。
五、其它服务
1.若卖方所提供货物有需要进口的，卖方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。
2.除招标文件、投标文件、答疑文件、技术标书、合同等约定之外，卖方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。
[bookmark: _Hlk215479420]3.本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书和合同等范围之外，投标人不可另行收取的费用。


[bookmark: _Toc465187646][bookmark: _Hlk215479460][bookmark: _Toc465187647]第五章  预验收和终验收
一、验收依据和验收标准
1.验收标准一般以技术标书和合同规定验收。无论技术标书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。
2.如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术标书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对招标人最有利条款为验收依据。
二、检验
如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标方应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：
1.国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。
2.进口货物的检验，中标人需要按照下述要求进行：
2.1 进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。
2.2 应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为招标人检验的依据。
2.3 进口货物到达目的地后，招标人有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除招标人的责任外，招标人有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向中标人提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由中标人承担。
三、验收基本条件
验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在中标人现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的招标人现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。
买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。
1.预验收一般条件
1.1 中标人已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。
1.2 货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。
1.3 货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。
1.4 货物标牌完整、清晰、明确。
1.5 货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。
2.终验收一般条件
2.1 经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。
2.2 货物安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。
2.3 货物正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。
2.4 计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现（提供合格证或第三方鉴定文件）。
2.5 试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。
2.6 货物质量、技术性能等，达到签定的技术标书和合同规定的终验收标准，完成各控制器独立的闭环调试、子系统联合调试及整车系统联合调试。
3.终验收基本要求
3.1 设备测量参数应满足招标书中的技术要求。
3.2 出现下列问题之一，视作验收失败：
3.2.1 在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；
3.2.2 一般性故障超过2次；
3.2.3 更换的零部件货值超过总货值的1%。
3.3 累计负载运行实际性能（或生产率）达不到合同规定；
3.4 终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货。
3.5 终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。



[bookmark: _Hlk215479562]第六章  投标技术文件一般要求
一、技术文件一般内容要求
1.投标人应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。
2.投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。
3.投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。
4.投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标人建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。
5.投标人应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。
6.投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：
6.1备品备件、易损件和专用耗材明细表：
备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


6.2“开标一览表”和“明细表”仅作为投标人编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标人了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2；
6.3应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标人胜出；
6.4单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确；
6.5  本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。
二、技术文件中货物报价格式要求
1.投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标人不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标人中，相同或相似项目的最高价，计入投标人的投标总报价之内，作为评标的依据之一。
2.如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。
3.投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标人认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。
4.备品备件、易损件和专用耗材，招标人将可能与投标人按照投标价格另行签署供货合同。
5.要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。
三、验收标准及内容要求
除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标人应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标人和招标人双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。
[bookmark: _Toc465187648]
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第七章  其它要求及说明
一、要求
为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标人在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：
1.投标人应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。
2.投标人应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000等。
3.国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。
4.应附有其它与投标单位、采购货物有关的荣誉证书或资料。
5.必须附有投标货物涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标人认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：
5.1国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》；
5.2产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等；
5.3产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等；
5.4其它能够证明所供货物的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等；
5.5该类报告或证明材料对于投标人胜出乃至中标极为重要！
6.必须附有：与本采购货物相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近三年以上的货物的市场销售业绩清单，清单中应具备：买方单位名称、销售货物的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标人应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。
二、说明
1.投标人可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标人所采购货物的优化方案或建议意见。投标人的这些努力，招标人表示感谢，并将有助于投标人优先胜出。
2.即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。
3.请投标人仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的货物，招标人有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标人合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标人分投而未中标部分）。
4.招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标人最有利的条款为准。
5.为避免歧义，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标人、将买方称为招标人；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标人称为买方、投标人中的中标方称为卖方。
第3部分　 [bookmark: _Toc216428603][bookmark: _Toc47976609]合同主要条款

1. [bookmark: _Toc47976610][bookmark: _Toc47976615]标的、数量、交货期
[bookmark: _Toc47976611]交货地点
[bookmark: _Toc47976612]价款及付款方式
[bookmark: _Toc47976613]质量要求、保修期及售后服务
[bookmark: _Toc47976614]安装、调试及验收要求
违约责任
争议解决方式
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[bookmark: _Toc47976618][bookmark: _Toc29366869][bookmark: _Toc29366865]附件1 法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就  汽车研究总院电子模拟台架采购项目  现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：   
投标人名称（公章）                       
      年   月   日




30

31

附件2 保密承诺函
保密承诺函

项目名称：汽车研究总院电子模拟台架采购项目
中国重汽集团济南动力有限公司：
我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：
    无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。                                                                 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
[bookmark: _Toc47976616][bookmark: _Toc4225]
附件3 近三年同类项目业绩一览表
项目名称：汽车研究总院电子模拟台架采购项目                                                 
	序号
	采购单位
	项目名称
（万元）
	数量
	合同金额
	合同签订时间
	联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：提供近三年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日


附件4 技术规格偏离表
项目名称：汽车研究总院电子模拟台架采购项目       
	序号
	招标要求
	响应规格
	是否偏离

	1
	模拟信号输出
（1）8路5V传感器信号；
（2）最大工作电流：20mA；
（3）输出短路保护；
（4）分辨率：1mV;
（5）通道间相互隔离;
（6）输出短路保护;
（7）部分通道信号通过按钮或开关选择联动控制；
	-
	

	2
	数字量输出
（1）7路低有效开关
（2）支持三态输出；
（3）开关次数≥100000次；
（4）输出有指示灯提示
（5）通道间相互隔离
	-
	

	3
	频率霍尔信号输出
（1）8路频率信号；
（2）范围：0~5KHz
（3）通道工作电流：≥20mA；
（4）具有过流保护功能；
（5）通道间相互隔离。
（6）部分通道信号通过按钮或开关选择联动控制；
	-
	

	4
	频率磁电信号输出
（1）4路频率输出信号
（2） Push+Pull输出形式；
（3）具有过流保护功能；
（4）通道间相互隔离。
（5）部分通道信号通过按钮或开关选择联动控制；
	-
	

	5
	支持执行器驱动测试
（1）支持高边、低边驱动
（2）可配置支持阻性负载或感性负载
（3）负载电流可提前配置
	-
	

	6
	CAN/CANFD总线通讯模块
（1）4路CAN通讯
（2）终端电阻可配置 
	-
	

	7
	电源
（1） 输出电压范围：0~24V；
（2） 输出电流范围：0~10A；
	
	

	8
	硬件唤醒开关：
支持T15、T30等硬件唤醒信号，采用钥匙开关模式输出。
	
	

	9
	设备接口：
（1）EDAC接口：1个；
（2）OBD接口：1个；
（3）电源输出接口：4个；
	-
	

	10
	所有部件两年以上保修服务
	
	


                                                    
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）

附件5设备质量承诺函
                                               
项目名称: 汽车研究总院电子模拟台架采购项目
中国重汽集团济南动力有限公司：
我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                           
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日


附件6 开标一览表
开标一览表
项目名称：汽车研究总院电子模拟台架采购项目                                                                                  
	序号
	货物名称
	数量
	投标总价（元）
	付款方式及比例如何响应
	商务条款是否偏离

	1
	
	1
	不含税价：
含税价格：    （大写：    ）
税率：
	
	



注：
1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2.需写明含税价、不含税价格、税率。
3.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。


                        投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
                                     日  期：       年    月    日
 








附件7 商务条款偏离表
商务条款偏离表
	汽车研究总院电子模拟台架采购项目
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	交货方式
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	服务内容
	
	
	


投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。


















附件8 分项报价表
	序号
	项目名称
	预计数量
	单位
	未税单价（元）
	小计

	1
	电子模拟台架
	5
	台
	
	

	2
	BOB信号连接箱
	1
	台
	
	

	3
	系统连接线束
	10
	根
	
	

	4
	安装培训
	3
	天
	
	

	合计
	



备注：此分项方式供参考，至少包含上述分项，可以在每一项下层进一步展开进行分解报价



件9 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.下载《供应商用户手册》
[image: ]
一、首次注册
1.点击立即注册
[image: descript]
2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5. 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批
[image: descript]

注：
1. “项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；
2. 基本信息完整填写，原则上要求供应商必须填写近三年财务指标情况；
3. 管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】，配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 /  服务 / 环保”，业务主管部门选择“安全环保部”。

二、维护近三年财务指标
1.供应商使用业务账号登录系统后，通过菜单路径：供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理，点击【发起变更】按钮，进入供应商财务数据变更填写界面。

[image: ]


附件10 SRM系统供应商用户手册
系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）
初始密码为scm@2022或@2023
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: descript]

2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: descript]
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。
[image: descript]
3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑[image: descript]
4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: descript]
6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: descript]
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